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Herbstcheck Verkehrswege und Beleuchtung
Für Betriebsbereiche innen und außen  |  Kurzprüfung bei Betriebsbegehungen
	Betrieb
	
	Bereich
	

	Datum
	
	Prüfende Person
	


Hinweis: Die Liste unterstützt die Sichtkontrolle. Festgestellte Mängel sind zu bewerten, zu beseitigen und in der Gefährdungsbeurteilung beziehungsweise Maßnahmenverfolgung zu berücksichtigen.
	Nr.
	Prüfpunkt
	i. O.
	Maßn.
	Verantwortlich / Termin

	1
	Außenwege sind frei von Laub, Moos, Schlamm, Wasseransammlungen und losem Material.
	□
	□
	________________

	2
	Reinigung, Räumung und Streuen sind geregelt; Verantwortliche und Kontrollzeiten sind festgelegt.
	□
	□
	________________

	3
	Fußböden und Wege haben keine Löcher, Unebenheiten, gefährlichen Schrägen oder losen Abdeckungen.
	□
	□
	________________

	4
	Treppen und Rampen sind trittsicher; Handläufe, Kanten und Übergänge sind gut erkennbar.
	□
	□
	________________

	5
	Verkehrs- und Fluchtwege, Türen sowie Notausgänge sind vollständig frei und nutzbar.
	□
	□
	________________

	6
	Fußgänger- und Fahrzeugverkehr sind ausreichend getrennt; Sicherheitsabstände bleiben frei.
	□
	□
	________________

	7
	Markierungen, Warnzeichen und Fahrtrichtungen sind sauber, sichtbar und nicht verstellt.
	□
	□
	________________

	8
	Beleuchtung funktioniert an Eingängen, Toren, Treppen, Rampen, Ladezonen und Kreuzungen.
	□
	□
	________________

	9
	Es entstehen keine gefährlichen Blendungen, tiefen Schatten oder schlecht erkennbaren Übergänge.
	□
	□
	________________

	10
	Sicherheitsbeleuchtung ist vorhanden, wenn ein gefahrloses Verlassen sonst nicht gewährleistet ist.
	□
	□
	________________

	11
	Kabel, Schläuche, Paletten und vorübergehend abgestellte Gegenstände erzeugen keine Stolperstellen.
	□
	□
	________________

	12
	Beschäftigte kennen den Meldeweg für Ausfälle, Glätte, Schäden und zugestellte Wege.
	□
	□
	________________


Grundlagen: ArbStättV Anhang 1.5, 1.8, 2.3 und 3.4; ASR A1.8 Verkehrswege; ASR A3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung. Stand 23.09.2026.
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