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	Gefahrstoffverzeichnis

	
	Gefahrstoffe, Einstufung, Mengenbereiche und Arbeitsbereiche systematisch erfassen



	Unternehmen / Standort

	Verantwortliche Stelle


	Erstellt durch

	Stand / Revision




	Das Verzeichnis muss mindestens Stoffbezeichnung, Einstufung beziehungsweise gefährliche Eigenschaften, Mengenbereich, exponierte Arbeitsbereiche und Verweis auf das Sicherheitsdatenblatt enthalten. Tätigkeiten mit geringer Gefährdung sind gesondert zu beurteilen.



Verzeichnis
	Nr.
	Produkt / Gefahrstoff
	Hersteller
	Einstufung / H-Sätze
	Mengenbereich
	Arbeitsbereich / Tätigkeit
	SDB Stand / Ablage
	GBU / BA
	Substitution / Status

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Fortsetzung Gefahrstoffverzeichnis
	Nr.
	Produkt / Gefahrstoff
	Hersteller
	Einstufung / H-Sätze
	Mengenbereich
	Arbeitsbereich / Tätigkeit
	SDB Stand / Ablage
	GBU / BA
	Substitution / Status

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Organisatorische Prüfung
	Prüfpunkt
	erledigt
	Verantwortlich
	Termin / Nachweis

	Sicherheitsdatenblätter aktuell und zugänglich
	☐
	
	

	Gefährdungsbeurteilungen, Substitution und Vorsorge geprüft
	☐
	
	

	Betriebsanweisungen und Unterweisungen aktuell
	☐
	
	

	Lagerung, Kennzeichnung und Zusammenlagerung geprüft
	☐
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